{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Hinweise","Blatt 1 - Projekt","Blatt 2 - TSI Checkliste","Blatt 3 - Verzeichnis Nachweise"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hinweise","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Hinweise zur Anwendung der Checkliste zum Nachweis der TSI-Konformität (PRM/ INF)","Links:"]
[null,"Vorliegende Checkliste wurde als Arbeitsmittel zur Anwendung des Regelwerkes TM 2015-12-I.SBB Einführung der Ausführungsbestimmungen (AuBe) TSI PRM / INF (s. Link rechts) für Anlagen der DB Station&Service mit dem Ziel entwickelt, das Einhalten der Anforderungen aus den TSI sowie das Zusammenstellen der zugehörigen Nachweise gemäß AuBe zu unterstützen. ","Link zur TM 2015-12-I.SBB"]
[null,null,"Link zu AuBe TSI PRM 2015"]
[null,"Die Anwendung der Checkliste erfolgt im Projekt in 5 Schritten:","Link zur Liste der Anwenderfreigaben Stand 7.2.2020"]
[null,"1. Schritt: Projektumfang definieren\nDer Objektplaner befüllt nach Erstellung der EP \"Blatt 1 - Projekt\" und trifft hier ggf. eine grobe Vorauswahl durch Setzen des Filters bei Bahnsteigen ODER Empfangsgebäude. Ist beides Projektbestandteil, ist hier keine Eingrenzung notwendig. Anschließend wählt er in \"Blatt 2 - TSI Checkliste\" die konkreten Projektbestandteile durch Anwählen \"Ja\" in Spalte B aus. Voreingestellt ist \"nein\". Damit wird der Umfang der zu berücksichtigenden Anforderungen und Nachweise festgelegt."]
[null,"2. Schritt: Vorhandensein der Nachweise Planung prüfen\na) Nach Erstellung der Entwurfsplanung prüft der jeweils verantwortliche Fachplaner (Planer EP) ob die seinen Planungsbereich betreffenden Nachweise gemäß Checkliste (=gemäß AuBe) vorliegen und bestätigt dies durch Eintragen der lfd. Nummer des Nachweises entsprechend dem Verzeichnis in Blatt 3  in den grünen Feldern in Spalte K Blatt 2. In Blatt 1 können die Anforderungen nach IOH ODER STE gefiltert werden, um die Ansicht auf das für ihn relevante Gewerk zu reduzieren. Der Objektplaner führt ggf. mehrfach vorhandene Listen in einer Liste zusammen.\n\nb) Nach der Ausführungsplanung prüft der jeweils verantwortliche Fachplaner (Planer AP) anhand der Checkliste, ob die für ihn relevanten Nachweise gemäß Checkliste (=gemäß AuBe) vorliegen und bestätigt dies durchEintragen der lfd. Nummer des Nachweises entsprechend dem Verzeichnis in Blatt 3 in den grünen Feldern in Spalte L Blatt 2. In Blatt 1 können die Anforderungen nach IOH ODER STE gefiltert werden, um die Ansicht auf das für ihn relevante Gewerk zu reduzieren. Der Objektplaner führt ggf. mehrfach vorhandene Listen in einer Liste zusammen."]
[null,"3. Schritt: Baufreigabe durch BVB \nDer jeweilige BVB überzeugt sich vom vollständigen Vorliegen der Nachweise der verantwortlichen Fachplaner AP und gibt auf dieser Grundlage hinsichtlich der Konformität mit TSI PRM / INF die Ausführungsunterlagen frei (Freigabeschreiben). Die TSI-Checkliste ist dem Freigabeschreiben als Anlage beizufügen."]
[null,"4. Schritt: Bauauftaktgespräch  \nIm Bauauftaktgespräch übergibt der Projektleiter die TSI-Checkliste an den Bauüberwacher Bahn (BÜB) und die Auftragnehmer Realisierung (AN Realisierung). Hier wird gemeinsam festgelegt, welcher AN Realisierung welchen Nachweis zu übergeben hat und das in der Checkliste in Spalte P angegeben."]
[null,"5. Schritt: Vorhandensein der Nachweise Realisierung  \nNach der Realisierung prüft der jeweilige Auftragnehmer Realisierung (AN Realisierung) anhand der Checkliste, ob die seinen Auftragsbereich betreffenden Nachweise gemäß Checkliste (=gemäß AuBe) vorliegen und bestätigt dies durch Eintragen der lfd. Nummer des Nachweises entsprechend dem Verzeichnis in Blatt 3 in den grünen Feldern in Spalte O."]
[null,"6. Schritt: Tätigkeit des BÜB \nDer jeweilige Bauüberwacher Bahn (BÜB) überzeugt sich vom vollständigen Vorliegen der Nachweise der verantwortlichen Auftragnehmer Realisierung und übergibt die vollständige TSI-Checkliste mit allen relevanten Nachweisen an den jeweiligen Abnahmeverantwortlichen sowie an den Projektleiter. "]
[null,"7. Schritt: Abnahmen\nDie Abnahmeverantwortlichen erhalten mit der jeweils vom AN Realisierung ausgefüllten Checkliste die Bestätigung der TSI-Konformität für die Abnahme. "]
[null,"8. Schritt: Inbetriebnahme\nDer Inbetriebnahmeverantwortliche (IBV) dokumentiert auf Grundlage der vollständig ausgefüllten Checkliste die TSI-Konformität bei der Inbetriebnahme. Die TSI-Checkliste wird Anlage der Inbetriebnahmeunterlagen."]

{"sheet":"Blatt 1 - Projekt","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,2]]}
[null,"Checkliste zum Nachweis der TSI-Konformität \n(PRM 2015/ INF 2015)"]
[]
[]
[null,"Verkehrsstation:"]
[null,"Projektnummer:"]
[null,"Projektbezeichnung:"]
[null,"Projektleiter:"]
[null,"Objektplaner EP:"]
[null,"Objektplaner AP:"]
[]
[null,null,null,null," "]
[null,"Hier können Filter gesetzt werden, um die Ansicht der Anforderungen einzugrenzen! \nTrifft jeweils beides zu, wird kein Filter benötigt!"]
[]
[null,"Filter Maßnahmen Bahnsteige oder Empfangsgebäude"]
[null,null,"Bahnsteige"]
[null,null,"Empfangsgebäude"]
[null,"Filter nach IOH oder STE"]
[null,null,"IOH"]
[null,null,"STE"]

{"sheet":"Blatt 2 - TSI Checkliste","index":2,"n_rows":151,"n_cols":18,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[104,10,108,10],[92,9,101,9],[104,9,107,9],[78,9,82,9],[10,9,11,9],[13,9,15,9],[17,9,21,9],[23,9,25,9],[27,9,45,9],[51,9,52,9],[55,9,56,9],[61,9,65,9],[87,9,90,9],[67,9,69,9],[61,10,65,10],[72,9,73,9],[67,10,69,10],[72,10,73,10],[92,10,96,10],[97,10,101,10],[87,10,89,10],[80,10,82,10],[7,1,7,2],[2,11,2,12],[3,5,3,8],[1,1,1,4],[5,6,5,8],[58,10,59,10],[58,11,59,11],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[51,10,52,10],[2,1,2,4],[8,1,8,2],[23,10,25,10],[13,12,15,12],[27,10,45,10],[58,9,59,9],[51,11,52,11],[51,12,52,12],[10,13,11,13],[10,15,11,15],[13,13,15,13],[13,15,15,15],[27,13,28,13],[27,15,28,15],[67,13,69,13],[67,15,69,15],[10,14,11,14],[13,14,15,14],[27,14,28,14],[42,14,45,14],[23,13,25,13],[58,15,59,15],[58,14,59,14],[67,14,69,14],[87,14,90,14],[98,13,101,13],[61,11,65,11],[58,12,59,12],[61,12,65,12],[67,12,69,12],[58,13,59,13],[42,13,45,13],[42,15,45,15],[67,11,69,11],[72,11,73,11],[98,15,101,15],[98,14,101,14],[72,12,73,12],[78,12,79,12],[80,12,82,12],[87,12,89,12],[97,12,101,12],[92,11,96,11],[97,11,101,11],[87,11,89,11],[92,12,96,12],[80,11,82,11],[78,14,79,14],[80,14,82,14],[102,1,102,2],[76,1,76,2],[120,14,127,14],[87,13,90,13],[87,15,90,15],[78,15,79,15],[80,13,82,13],[80,15,82,15],[78,13,79,13],[78,10,79,10],[78,11,79,11],[104,13,107,13],[104,15,107,15],[109,13,110,13],[111,13,112,13],[111,15,112,15],[109,15,110,15],[104,11,107,11],[104,12,107,12],[109,12,111,12],[104,14,107,14],[109,14,110,14],[111,14,112,14],[109,9,111,9],[120,9,125,9],[120,15,127,15],[133,14,136,14],[148,14,149,14],[148,9,149,9],[148,10,149,10],[148,13,149,13],[148,15,149,15],[133,13,136,13],[133,15,136,15],[144,9,146,9],[144,10,146,10],[144,13,146,13],[133,9,136,9],[133,10,136,10],[133,11,136,11],[133,12,136,12],[120,10,127,10],[120,11,127,11],[120,13,127,13],[109,10,111,10],[109,11,111,11],[120,12,127,12]]}
[null,"V1.4; Stand 28.11.2023: Anpassung gemäß TSI PRM 2023 (s. lfd. Nr. in blau)"]
[null,"Checkliste zum Nachweis der TSI-Konformität \n(PRM 2015/ INF 2015)"]
[null,"Diese Checkliste gilt in Verbindung mit den Ausführungsbestimmungen (AuBe) TSI PRM/ INF. Der Geltungsbereich aus der Projektdokumentation ist zu berücksichtigen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verzeichnis der Nachweise befüllen! (siehe Blatt 3)"]
[null,"Projekt:",{"$f":"'Blatt 1 - Projekt'!C6","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"JA","NEIN"]
[null,"Objektplaner",null,null,null,"TSI-Vorgaben",null,null,null,null,null,"Planer EP","Planer AP",null,"AN Realisierung","AN Realisierung"]
[null,"Projekt-bestandteil?\n[ja/ nein]","Maßnahme / Bezeichnung Abs. TSI PRM / INF","lfd. Nr.","IOH/STE","TSI-Merkmal Bezeichnung",">/</="," SOLL-Wert","Einheit","enthalten \nin Ril /TM","Nachweise Planung ","Lfd. Nr. des Nachweises","Lfd. Nr. des Nachweises","Nachweise Realisierung ","Lfd. Nr. des Nachweises","Firmenname "]
[]
[null,"mögliche Maßnahmen bei Umbau / Neubau Verkehrsstation ",null,null,"IOH/STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.1 Parkmöglichkeiten für PRM [vgl. AuBe Kap. 3.2]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Anzahl",">/=",1,"Stk","Ril 813.0202 Abschnitt 3 (8) ","Kennzeichnung Anzahl in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Lage","=","Zugangsnähe",null,null,"Darstellung Lage in Planunterlagen",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.5 Kennzeichnung transparenter \nHindernisse >950mm Höhe [vgl. AuBe Kap. 3.9]",null,"IOH",null," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Breite Band zur Kennzeichnung",">/=",100,"mm","Ril 813.0204 Abschnitt 3 (3)","Beschreibung Markierungsbereich im Erläuterungsbericht oder Verweis auf Planung gemäß Ausstattungskatalog",null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung für transparente WSH, siehe wiki P, TSI PRM-konforme Ausstattungselemente oder Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Höhe 1 Kennzeichnung Band","<>","850-1050","mm",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,3,"IOH","Höhe 2 Kennzeichnung Band","<>","1500-2000","mm",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.7 Einrichtungsgegenstände und frei stehende Objekte [vgl. AuBe Kap. 3.11]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Positionierung ohne Beeinträchtigung von Blinden/ Sehbehinderten","=","ja",null,"Ril 813.0204 Abschnitt 3 (3), (4) und (5); \nRil 813.0205A01; ","Nachweis mit Maß- und Ortsangaben in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Farbton","=","in Kontrast zum Hintergrund",null,null,"Bemusterung mit Kontrastnachweis sofern nicht nach Ausstattungskatalog geplant",null,null,"Lieferschein Standardausstattung oder Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,3,"IOH","Ecken / Kanten","=","abgerundet",null,null,"Bemusterung sofern nicht nach Ausstattungskatalog geplant",null,null,"Lieferschein Standardausstattung oder Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,4,"IOH","Ertastbarkeit","=","mit Blindenstock",null,null,"Nachweis mit Maß- und Ortsangaben in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,"Wartebereiche / wettergeschütztes Warten",5,"IOH","Platz für Rollstuhlfahrer zugänglich",">/=",1,"Stk",null,"Nachweis mit Maß- und Ortsangaben in Planunterlagen",null,null,"EG-EG-Zwischenprüfbescheinigung WSH, siehe wiki P, TSI PRM-konforme Ausstattungselemente und Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.9 Beleuchtung [vgl. AuBe Kap. 3.13]",null,"STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Außenbereich Bahnhof",1,"STE","Beleuchtungsstärke v.a. hinsichtlich Türen, Eingängen, Niveauwechsel","=","hervorgehoben",null,"Ril 813.05 ","Bestätigung Einhaltung Ril 813.05 in Erläuterungsbericht; fachtechnische Beleuchtungsplanung mit Beleuchtungsberechnung je Bewertungsfeld & Nachweis Erfüllung lichttechnischer Anforderungen ",null,null,"Abnahmeniederschrift mit Nachweis Einhaltung erforderliche Beleuchtungsstärke mit Messprotokoll 813.0502V02",null,null,null,1]
[null,null,"Hindernisfreier Weg",2,"STE","Beleuchtung v.a. hinsichtlich Niveauwechsel, Kundeninformations- und Verkaufseinrichtungen","=","hervorgehoben",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"Notbeleuchtung",3,"STE","Sichtverhältnisse für Evakuierungen und Erkennen von Sicherheitsausrüstung","=","hinreichend",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.10 Visuelle Informationen [vgl. AuBe Kap. 3.14]",null,"IOH/STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Sicherheitsinformationen und Sicherheitsanweisungen mit Piktogrammen","=","vorhanden",null,"Ril 813.03 „Wegeleit- und Informations-systeme“; \nRil 813.0204 Abschnitt 3 (10); Ausführungs-handbuch 813.93","Darstellung von Wegeleitung und Kundeninformationsanlagen in einem Ausstattungs- und Wegeleitplan, dabei Nachweis, dass die Anlagen TSI PRM-konforme Baustandards gemäß Ril 813.03 / Ausstattungskatalog sind \nLV: Ausschreibung DSA, Zuganzeiger, Infotafeln sind als dynamische Anzeigen Interoperabilitätskomponenten, die eine EG-Konformitätserklärung benötigen, die vom Hersteller zu liefern ist\nHinweis: für die Baustandards Ausstattung, Anzeigen, Wegeleitsystem liegen EG-Zwischenprüf-bescheinigungen vor, siehe wiki P, TSI PRM-konforme Ausstattungselemente",null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung WLS, siehe wiki P, TSI PRM-konforme Ausstattungselemente","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Warn-, Verbots- und Gebotszeichen mit Piktogrammen","=","vorhanden",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,3,"IOH/STE","Informationen über die Abfahrt von Zügen ","=","vorhanden",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,4,"IOH","Kennzeichnung von Bahnhofseinrichtungen, sofern vorhanden, und Zugangswegen zu diesen Einrichtungen","=","vorhanden",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,5,"IOH","Schrift, Symbole und Piktogramme in Kontrast zum Hintergrund","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung WLS bzw. DSA/FIA","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,6,"IOH","Zeichen, Symbole und Piktogramme einheitlich","=","ja",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,7,"IOH","Wegweiser an allen Richtungsänderungen und in bestimmten Abständen","=","ja",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,8,"IOH","max. Anzahl Piktogramme (+ 1 Richtungspfeil) an einem Ort","=",5,"Stk",null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,9,"IOH","Fahrplaninformationen Lesehöhe an mindestens 1 Stelle im Bahnhof","=",160,"cm",null,null,null,null,"Fotodokumentation der Messung",null,null,null,1]
[null,null,null,10,"IOH/STE","Lesbarkeit verwendeter Schriftarten ","=","gut",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,11,"STE","24h-System bei Uhrzeitangaben in Ziffern","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,"Rollstuhlsymbol gemäß Anlage N TSI PRM ",12,"IOH","Kennzeichnung Richtungsinformationen für rollstuhlgerechte Wege","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,13,"IOH","Kennzeichnung von rollstuhlgerechten Toiletten und sonstigen Einrichtungen, soweit vorhanden","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,14,"IOH/STE","bei Verfügbarkeit von Wagenstandsanzeigern am Bahnsteig Kennzeichnung der Einstiege für Rollstuhlfahrer","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,"Induktionsschleife",15,"IOH","gekennzeichnet mit Symbol gemäß Anlage N","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,"dynamische Anzeigen",16,"STE","Bemessung für Anzeige einzelner Wörter","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Zwischenprüfbescheinigung; bei FIA: EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Modul B oder EG-Zertifikat des Qualitätsmanagementsystems nach Modul H1 mit Konformitätserklärung des Herstellers","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,null,17,"STE","Sichtbarkeit min.","=",2,"Sek",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,18,"STE","Durchlaufgeschwindigkeit max.","=","6 Zeichen/Sek.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,19,"STE","Einhaltung Formel für Schriftgröße: \nLeseentfernung in mm dividiert durch 250 = Schriftgröße ","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.11 Gesprochene Informationen \n[vgl. AuBe Kap. 3.15]",null,"STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"STE","STI-PA-Wert (Sprachübertragungsindex)",">/=",0.45,null,"Ril 813.0450;\nRil 513.1601 Abschnitt 3(6) ","Planung gemäß fachl. Aufgabenstellung und Ril 813.0450, bei DSA mit Darstellung Wirkbereich und Aufstellungsort sowie Markierung des Hauptaufenthaltsbereichs durch ein Aufmerksamkeitsfeld im taktilen Leitsystem (Ril 813.0205)",null,null,"Abnahmeniederschrift mit Messnachweis STI-PA-Wert",null,null,null,1]
[null,"NEIN","4.2.1.2 Hindernisfreie Wege [vgl. AuBe Kap. 3.3]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Anschluss Dienste im öffentlichen Bereich",null,"alle",null,"Ril 813.0202 Abschnitt 3 (4)","Darstellung der stufenfreien Wege und Wege für Sehbehinderte in der Planung mit der Benennung der anzuschließenden Bereiche",null,null,"mit Ausführung übereinstimmender Plan mit Kennzeichnung des hindernisfreien Weges oder Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,2,null,"Lichte Breite",">/=",1600,"mm","Ril 813.0202 Abschnitt 3 (1) und (5), Abschnitt 4 (3)","Lichte Breite in Grundrissen und Querschnitten (Ausbauzustand maßgebend inkl Sockel-und Wandverkleidungen)",null,null,"Fotodokumentation der Messung"]
[null,null,"4.2.1.4 Fußbodenoberflächen \n[vgl. AuBe Kap. 3.8]",3,"IOH","Reflektion Bodenoberflächen","=","gering",null,"Ril 813.0201 Abschnitt 8 (4);\nRil 813.0202 Abschnitt 3 (6); \nRil 813.0204 Abschnitt 3 (2); \nTechn. Lastenheft Bodenbeläge","Ausführungsplan (Zonenplan) mit Anforderungen hinsichtlich Material, Rutschfestigkeit, Farbton, Art der Verlegung, Toleranzen an die verschiedenen Oberflächen wie Belag, Rinnen, etc. ",null,null,"Nachweis nur in Ausnahmefällen von vollflächigen glänzenden Bodenbeschichtungen erforderlich, dann: Glanzgrad von ≤ 50; Nachweis durch Hersteller ",null,null,null,1]
[null,null,null,4,"IOH","Rutschfestigkeit Bodenoberflächen","=","ja",null,null,null,null,null,"Nachweis des jeweiligen R-Wertes durch anerkanntes Prüfinstitut; ggf. Prüfnachweis nach dem SRT-Verfahren nach FGSV 407",null,null,null,1]
[null,null,"4.2.1.8 Fahrkartenautomat \n[vgl. AuBe Kap. 3.12]",5,"IOH","PRM-gerechter Fahrkartenverkaufsautomat am hindernisfreien Weg",">/=",1,"Stk","Ril 813.0204 Abschnitt 3 (8)","Stellflächen ggf. mit Angaben zu Mindestanforderungen in Planunterlagen ",null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,1]
[null,null,"4.2.1.2.3 Kennzeichnung der Wege \n[vgl. AuBe Kap. 3.6]",6,"IOH","taktile Handlaufschilder am Handlauf","=","ja",null,"Ril 813.0205 Abschnitt 2 (3)","Werk- und Montageplan mit Detaildarstellung der Beschriftung in Braille- und Prismenschrift",null,null,"Werkplan der Kurzinformationen mit Detail-Darstellung und Bemaßung; Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,7,"IOH","taktile Wegeleitung (auch mit sonst. baulichen Leitelementen) Länge","=","Länge Hindernis-freier Weg",null,"Ril 813.03; Ril 813.0202 Abschnitt 3;\nRil 813.0205","Ausschreibung Bodenindikatoren und umgebender Bodenbelag in Verdingungsunterlagen ",null,null,"Messprotokolle des Herstellers dienen dem Nachweis der Kontrastgestaltung",null,null,null,1]
[null,null,null,8,"IOH","Kennzeichnung Hindernisfreier Weg (s. 4.2.1.10)","=","visuell",null,null,"Vorgabe mit Grundriss, Schnitten, Ausstattungs- und Wegeleitplan bezüglich Lage, Inhalt der Kennzeichnung, materielle Eigenschaften (Oberflächenstruktur, Farbe, etc), notwendige Informationen, genaue Position ",null,null,"Fotodokumentation mit Angabe der Positionen",null,null,null,1]
[null,null,"4.2.1.2.1 Horizontale Erschließung \n[vgl. AuBe Kap. 3.4]",9,"IOH","Schwellenhöhe (in Kontrast zu umgebendem Fußboden)","</=",25,"mm","Ril 813.0204 Abschnitt 3 (2); 813.0205A01","bei unvermeidbaren Schwellen im Bestand: Ausführung zur Kontrastgestaltung ",null,null,"Farbe und Messprotokolle der LRV Werte des Herstellers als Nachweis von Kontrast und Schwellenhöhe",null,null,null,1]
[null,null,"4.2.1.2.2 Vertikale Erschließung \n[vgl. AuBe Kap. 3.5]",10,"IOH","Niveauunterschiede: Alternative zur Treppe",">/=","1 stufenfreier Weg",null,"Ril 813.0202 Abschnitt 3","Darstellung der stufenfreien Wege in der Planung bzw. Begründung für Entfall (vgl. 1000-Reisende-Regel)",null,null,"mit der Ausführung übereinstimmender Plan ",null,null,null,1]
[null,null,null,11,"IOH","Überwindung Niveauunterschiede","=","Aufzug oder lange Rampe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"NEIN","Treppen (öffentlich zugänglich)",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Lichte Breite ",">/=",1600,"mm","Ril 813.0202 Abschnitt 5; 813.0205 und 813.0205A01","Grundriss: Treppenmindestbreite, Stufenmarkierungen und Bodenindikatoren; Schnitt/Ansicht der Handläufe; Kontrastnachweis Stufenkantenmarkierung ",null,null,"Fotodokumentation der Messung",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Stufenmarkierung je Treppenlauf",">/=","1. und letzte Stufe",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,null,null,3,"IOH","Rutschfestigkeit Trittflächen","=","ja",null,null,null,null,null,"Nachweis des jeweiligen R-Wertes durch anerkanntes Prüfinstitut; ggf. Prüfnachweis nach dem SRT-Verfahren nach FGSV 407",null,null,null,1]
[null,null,null,4,"IOH","taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor 1. Stufe nach unten","=",1,"Stk",null,null,null,null,"Fotodokumentation ",null,null,null,1]
[null,null,null,5,"IOH","doppelter Handlauf auf beiden Seiten ab min. 3 Stufen","=","ja",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,"NEIN","Rampen",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","Längsneigung lange Rampe max","=",6,"%","Ril 813.0202 Abschnitt 6 (kurze Rampe) und 7 (lange Rampe)","Grundriss/Schnitte mit Darstellung Neigung, Handlauf ",null,null,"Fotodokumentation, mit Ausführung übereinstimmender Plan ",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","Längsneigung kurze Rampe max","=",12,"%",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,3,"IOH","doppelter Handlauf auf beiden Seiten","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,4,"IOH","Rampenbreite, wenn Ergänzung neben Treppen",">/=",1200,"mm"]
[null,"NEIN","Aufzüge",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","entsprechend der DIN EN 81-70: 2021","=","ja",null,"Ril 813.0202 Abschnitt 8","genaue Typbezeichnung in Planunterlagen; Ausschreibung von Liefer-/ Montageleistungen mit Anforderung Nachweis durch EG-Prüfbescheinigungen über die Anwendung EN 81-70: 2005-09  ",null,null,"Werks-/ Montagepläne und EG-Konformitätserklärung Hersteller, Prüfbericht FS Fördertechnik",null,null,null,1]
[null,null,null,2,"IOH","taktile Zeichen gemäß DIN EN 81-70: 2021 + A1:2022","=","ja",null,null,null,null,null,"EG-Konformitätserklärung Hersteller","n.n.","n.n.",null,1]
[null,"NEIN","Fahrtreppen und Fahrsteige",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,1,"IOH","entsprechend der DIN EN 115-1:2008","=","ja",null,"Ril 813.0202 Abschnitt 9; Ril 813.0460 ","Darstellung in den Planunterlagen mit Angaben zur max. Fahrgeschwindigkeit und Neigung",null,null,"Prüfbericht FS Fördertechnik; EG-Konformitätserklärung des Herstellers zur Einhaltung der EN 115-1 auf Basis einer ZÜS-Prüfbescheinigung; Ausführungspläne/ Bestandspläne mit Übereinstimmungsvermerk,  ggf. Fotodokumentation",null,null,null,1]
[null,"Maßnahmen Empfangsgebäude",null,null,"IOH/STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,"NEIN","4.2.1.3 Türen und Eingänge PRM [vgl. AuBe Kap. 3.7]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,1,"IOH","PRM-gerechter Eingang zum Bahnhof",">/=",1,"Stk","Ril 813.0204 Abschnitt 3(1), \nRil 813.0460 Teil 4, Abschnitt 1","Kennzeichnung Eingang in Planunterlagen; Ergänzung Anforderungen der DIN 18040-1:2010 für manuelle und halbautomatische Türen im LV; Ausschreibung von Automatiktüren gemäß Ril 813.0460 in LV",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,2,"IOH","PRM-gerechter Eingang zu den Bahnsteigen",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,3,"IOH","Lichte Breite ",">/=",900,"mm",null,"Mindestweite der Türen und Eingänge gemäß Ril 813.0204 in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,4,"IOH","Lichte Höhe",">/=",2100,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,5,"IOH","Höhe Türbedienelemente ","<>","800-1100","mm",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,"NEIN","4.2.1.4 Fußbodenoberflächen [vgl. AuBe Kap. 3.8]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,1,"IOH","Rutschfestigkeit","=","ja",null,"Ril 813.0202 Abschn. 3 (6); Ril 813.0204 Abschn. 3 (2); Ril 813.0205 Abschn. 2 (1); Ril 813.0201 Abschn. 8 (6)","Anforderungen an verschiedene Beläge im Zonenplan vorgeben; ergänzende Schnitt-darstellungen; Forderung Prüfzertifikate von AN Realisierung in Verdingungsunterlagen ",null,null,"je Bodenbelag gemäß Zonenplan Nachweis des jeweiligen R-Wertes durch anerkanntes Prüfinstitut; ggf. Prüfnachweis nach dem SRT-Verfahren nach FGSV 407",null,null,null,3]
[null,null,null,2,"IOH","Unebenheiten (Toleranzen)","</=",5,"mm","Technisches Lastenheft Bodenbeläge","Forderung Einhaltung Verlegegenauigkeit in Verdingungsunterlagen; keine Überschreitung 5mm-Toleranz durch geplante Bauteile",null,null,"relevanten Auszug des Protokoll einer gemeinsamen Begehung mit der Bauüberwachung und AN",null,null,null,3]
[null,"NEIN","4.2.1.6 Toiletten und Wickeltische [vgl. AuBe Kap. 3.10]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,1,"IOH","PRM-gerechte Toilette sofern Toiletten vorhanden",">/=",1,"Stk","Ril 813.0204 Abschnitt 3 (6); (vgl. DIN 18040-1)","Mindestbreiten und -längen von rollstuhlgerechten Toiletten und Wickeltischen in den Planunterlagen",null,null,"Bestandsvermessung, Bestandspläne oder Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,2,"IOH","PRM-gerechter Wickeltisch für Männer und Frauen zugänglich, sofern Toiletten vorhanden",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,3,"IOH","Funktionsinformationen und Hilferufinformationen","=","taktil und visuell",null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,4,"IOH","PRM-gerechte Toilette: grafisches Symbol, das  Haltestange in ein- und ausgeklappter Position zeigt","=",1,"Stk",null,"n.n.",null,null,null,null,null,null,3]
[null,"NEIN","4.2.1.8 Fahrkartenautomaten Fahrkartenschalter, Informations- und Kundenbetreuungsschalter [vgl. AuBe Kap. 3.12]",null,"IOH/STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,1,"IOH","Platz für Rollstuhlfahrer und Kleinwüchsige",">/=",1,"Stk","Ril 813.0204 Abschnitt 3 (7), (8)","Ausstattungen mit Hinweisen zur Einhaltung der Mindestanforderungen für Schalter in den Planunterlagen; Aufstellrichtung vorgeben.",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,2,"STE","Induktionsschleife für Hörhilfen",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,3]
[null,null,null,3,"IOH/STE","Sprechanlage bei nicht entfernbarer Glastrennwand ",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,3]
[null,null,null,4,"IOH","Glasart der Glastrennwand","=","Klarglas",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,5,"IOH/STE","Sichtbarkeit elektronischer Anzeige von Preisinformationen für Käufer","=","ja",null,null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,6,"IOH/STE","PRM-gerechter Fahrkartenverkaufsautomat",">/=",1,"Stk",null,"Stellflächen ggf. mit Angaben zu Mindestanforderungen in Planunterlagen ",null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,3]
[null,null,null,7,"IOH","PRM-gerechter Durchgang bei Geräten zur Fahrkartenkontrolle ",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,3]
[null,null,null,8,"IOH","PRM-gerechter Durchgang bei Geräten zur Fahrkartenkontrolle - Mindestbreite","=",900,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,9,"IOH","PRM-gerechter Durchgang bei Geräten zur Fahrkartenkontrolle - Mindestlänge","=",1250,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,null,10,"IOH","alternativer Durchgang bei Drehkreuzen",">/=",1,"Stk",null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,"Maßnahmen Bahnsteige",null,null,"IOH/STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.12 Breite des Bahnsteigs und Bahnsteigkante [vgl. AuBe Kap. 3.16]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Mindestbreite Bahnsteig (zuzüglich Gefahrenbereich)","=",1600,"mm","Ril 813.0201 Abschnitt 6; Ril 813.0201A04 ","Grundriss des Bahnsteiges mit Darstellung Taktiler Leitstreifen und Hindernisse; die Maße der Abstände der Hindernisse zur Bahnsteigkante und zum Gefahrenbereich sowie ggf. dem Einsatzbereich von bahnsteig- oder fahrzeugseitigen Einstiegshilfen sind einzutragen.",null,null,"Fotodokumentation der Messung",null,null,null,2]
[null,null,null,2,"IOH","max. Verjüngung Mindestbreite am Bahnsteigende","=",900,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,3,"IOH","Mindestabstand zwischen Gefahrenbereich und \nHindernis <1 m","=",800,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,4,"IOH","Mindestabstand zwischen Gefahrenbereich und \nHindernis >1 m  <10 m","=",1200,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,5,"IOH","Länge freie Bewegungsfläche vor Einstiegshilfen",">/=",1500,"mm","Ril 813.0201A04 Abschnitt 5 "]
[null,null,null,6,"IOH","Art Markierung Rand Gefahrraum ","=","taktil und visuell",null,"Ril 813.0201 Abschnitt 6 (2)/(3) und Abschnit 8 (8)/(9)\nKontrast: 813.0205A01","Ausschreibung in Verdingungsunterlagen: dunkelgraue Bahnsteigbeläge, weiße taktile Leitstreifen (Bodenindikatoren) gem. 813.0205A01 und - ggf weiße Schraffur-elemente entsprechend Ausstattungskatalog",null,null,"Lieferscheine und Fotodokumentation ",null,null,null,2]
[null,null,null,7,"IOH","Breite Markierung Rand Gefahrraum",">/=",100,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,8,"IOH","Farbton Markierung Rand Gefahrraum","=","kontrastierend zum Hintergrund",null,null,null,null,null,"Messprotokolls oder Produktdatenblatt des Herstellers",null,null,null,2]
[null,null,null,9,"IOH","Farbton Werkstoff Bahnsteigkante","=","kontrastierend zum dunklen Spalt",null,"813.0205A01","Der Bodenbelag unmittelbar an der Bahnsteigkante (Kantenabdeckung) ist gem. 813.0205A01 auszuschreiben",null,null,"Messprotokolls oder des Produktdatenblatts des Herstellers",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.13 Bahnsteigende [vgl. AuBe Kap. 3.17]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Abgrenzung durch Absperrung oder taktile Bodenindikatoren mit Aufmerksamkeitsfeld","=","ja",null,"Ril 813.0201 Abschnitt 7 (13); Ril 813.0205 Abschn 3 (7) ","Darstellung in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.14 Einstiegshilfen auf Bahnsteigen\n[vgl. AuBe Kap. 3.18]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Einstiegshilfe stellt in verstautem Zustand kein Hindernis/keine Gefahr für Reisende dar","=","ja",null,"Ril 813.0201A04 Abschnitt 5 ","Kennzeichnung Standort in Planunterlagen",null,null,"Fotodokumentation, EG-Konformitätserklärung",null,null,null,2]
[null,null,"bahnsteigseitige Rampen",2,"IOH","Übereinstimmung mit Interoperabilitätskomponenten gemäß Abs. 5.3.1.2","=","ja",null,null,"n.n.",null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,2]
[null,null,"bahnsteigseitige Hublifte",3,"IOH","Übereinstimmung mit Interoperabilitätskomponenten gemäß Abs. 5.3.1.3","=","ja",null,null,"n.n.",null,null,"EG-Konformitätserklärung","n.n.","n.n.",null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.15 Schienengleiche Bahnübergänge in Bahnhöfen [vgl. AuBe Kap. 3.19]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Mindestbreite < 10m Länge","=",1200,"mm","Ril 813.0202 Abschnitt 11 (2);  Ril 816","Bemaßung, Ausstattung und taktile Bodenindikatoren sind in Planunterlagen darzustellen; Ausführungsplanung enthält Detail mit dem zulässigen max. Spaltmaß ",null,null,"mit Realisierung übereinstimmender Plan; Nachweis über Einhaltung aller Mindestanfor-derungen entsprechend Planung per Fotodokumentation ",null,null,null,2]
[null,null,null,2,"IOH","Mindestbreite >/= 10m Länge","=",1600,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,3,"IOH","moderate Neigung","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,4,"IOH","Abstand Oberflächen Übergang und Schiene - horizontal","</=",75,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,5,"IOH","Abstand Oberflächen Übergang und Schiene - vertikal","</=",50,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,"Umlaufsperre",6,"IOH","Mindestbreite auf Übergang/ in Sperre",">/=",900,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,"Übergang als Teil des hindernisfreien Weges",7,"IOH","Markierung von Anfang/ Ende ","=","visuell und taktil",null,"813.0205 Abschn. 5 (8); 813.0205A01",null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,8,"IOH","Übergang für sehbeh./blinde Personen","=","gesichert",null,"Ril 413.0504",null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.9 Beleuchtung [vgl. AuBe Kap. 3.13]",null,"STE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"STE","Beleuchtung Bahnsteige gemäß EN 12464-2:2014 und EN12464-1:2011",">/=","Mindestwerte",null,"Ril 813.05","Bestätigung Einhaltung Ril 813.05 in Erläuterungsbericht; fachtechnische Beleuchtungsplanung mit Beleuchtungsberechnung je Bewertungsfeld & Nachweis Erfüllung lichttechnischer Anforderungen ",null,null,"Abnahmeniederschrift mit Nachweis Einhaltung erforderliche Beleuchtungsstärke mit Messprotokoll 813.0502V02",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.1.4 Fußbodenoberflächen (hier Bahnsteig)\n[vgl. AuBe Kap. 3.8]",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Rutschfestigkeit","=","ja",null,"Für Bahnsteige Ril 813.0201 Abschnitt 8 (5) und (6)","Anforderungen an verschiedene Beläge im Zonenplan vorgeben; ergänzende Schnittdarstellungen; Forderung Prüfzertifikate von AN Realisierung in Verdingungsunterlagen ",null,null,"Nachweis des jeweiligen R-Wertes durch anerkanntes Prüfinstitut; ggf. Prüfnachweis nach dem SRT-Verfahren nach FGSV 407",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.3.1 / 6.2.4.1 TSI INF 2015 Lichtraumprofil",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,1,"IOH","Festlegung oberer Teil Lichtraumprofil Begrenzungslinie gemäß Anhang C und Anhang D Abschnitt D.4.8 der Norm EN 15273-3:2013 (TSI INF, Abschnitt 4.2.1, Tabelle 2)","=","ja",null,"Ril 800.0130; \nRil 800.0103A01; Ril 800.0130A09; Ril 813.0203 ","Querprofile & Regelzeichnungen zu Streckenquerschnitte gemäß Ril 800.0130A09 mit Darstellung/ Benennung Lichtraumprofil gemäß Ril 800.0103A01; Fahrbahnquerschnitte mit Anlagen im Querschnittsbereich & Darstellung/ Benennung des Lichtraumprofils; Fahrbahnquerschnitte von Eisenbahnüberführungen gemäß Ril 804.1101, Abschnitt 4 mit Darstellung/ Benennung des Lichtraumprofils; Prüfbericht gleisgeometrische Prüfung gemäß Ril 883.5600",null,null,"Messprotokolle Lichtraumprofil",null,null,null,2]
[null,null,null,2,"IOH","unterer Teil des Lichtraumprofils entspricht der Begrenzungslinie GI2 gemäß EN 15273-3:2013 Anhang C ","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,3,"IOH","bei Gleisbremsen: unterer Teil des Lichtraumprofils entspricht der Begrenzungslinie GI1 gemäß EN 15273-3:2013 Anhang C ","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,4,"IOH","Berechnung nach kinematischem Verfahren gemäß \nEN 15273-3:2013","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.7.3 / 6.2.4.9 TSI INF 2015 Stabilität neuer Bauwerke über oder neben den Gleisen ",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Berücksichtigung Aerodynamische Wirkungen durch vorbeifahrende Züge gemäß EN 1991-2:2003/AC:2010 Absätze 6.6.2 bis 6.6.6 ","=","ja",null,"(DIN EN 1991-2:210-12;\nDIN EN 1991-2/NA:2012-08)\nRil 804.2101; \nRil 804.5501;\nRil 813.0203","Bauwerksübersichtspläne mit Draufsichten/ Schnitten;\nAuszüge (Lastannahmen, Standsicherheitsnachweise) aus geprüfter Ausführungsstatik;\nPrüfberichte eines vom EBA anerkannten Prüfsachverständigen zur bautechnischen Prüfung",null,null,"n.n.","n.n.","n.n.",null,2]
[null,"NEIN","4.2.9.1 TSI INF 2015 Bahnsteignutzlänge ",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Bahnsteignutzlänge gemäß TSI INF Abschnitt 4.2.1, Tabelle 2 und 3 angeben","=","ja",null,"Ril 813.0102;\nRil 813.0201 Abschnitt 5","Bahnsteigdarstellung im Lageplan mit Angabe Bahnsteiganfang und -ende mit Bezug zu Kilometrierung sowie Bemaßung Nutzlänge",null,null,"Vermessungsprotokoll zum Nachweis der Einhaltung der Einbaumaße (s. Ril 883.7400)",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.9.2 TSI INF 2015 Bahnsteighöhe ",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Bahnsteighöhe bei Bogenhalbmesser >/= 300m ","=","55 oder 76","cm","Ril 813.0201A03","Angabe der Bahnsteighöhe gemäß Bahnsteighöhenkonzept der DB AG; Darstellung Einbaumaße, hier Höhenmaße zur Soll-Gleislage in Planunterlagen mit zulässigen Toleranzen für Herstellung der Bahnsteigkanten ",null,null,"Vermessungsprotokoll Schlussvermessung mit mindestens Angaben zur Ist-Gleislage, Soll-Gleislage und Höhenmaße zur Soll-Gleislage (s. Ril 883.7400).  (Kontrolle Höhenmaße an den Bahnsteigenden und mindestens alle 30 m im geraden Gleis und alle 10 m in Gleisbögen)",null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.9.3 TSI INF 2015 Bahnsteigabstand",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Festlegung parallel zur Laufebene gemessene Abstand (bq) zw. Gleismitte und Bahnsteigkante gemäß Mindestlichtraum","=","ja",null,"Ril 813.0201A03 Abschnitt 3 und 4","Darstellung Einbaumaße, hier Abstandsmaße der Bahnsteigkante zur Soll-Gleislage in Planunterlagen mit zulässigen Toleranzen für Herstellung der Bahnsteigkanten ",null,null,"Vermessungsprotokoll Schlussvermessung mit mindestens Angaben zur Ist-Gleislage, Soll-Gleislage und Abstand der Bahnsteigkante zur Soll-Gleislage (vgl. Ril 883.7400). (Kontrolle Abstandsmaße an den Bahnsteigenden und mindestens alle 30 m im geraden Gleis und alle 10 m in Gleisbögen)",null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Berechnung Mindestlichtraum anhand Begrenzungslinie G1","=","ja",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Höchsttoleranz zur Anordnung Bahnsteig nahe der Begrenzungslinie","=",50,"mm",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"NEIN","4.2.9.4 TSI INF 2015 Trassierung entlang von Bahnsteigen",null,"IOH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Gleisverlauf bei neuen Strecken","=","gerade",null,"Ril 813.0201A03 Abschnitt 1 ","Trassierungsentwürfe/-pläne gemäß Ril 883.5000; Prüfbericht fahrdynamische und oberbautechnische Prüfung gemäß Ril 823.0900; Prüfbericht gleisgeometrische Prüfung gemäß Ril 883.5600; Lageplan Bahnsteig mit Angabe Bahnsteiganfang- und -ende in Bezug auf die Kilometrierung",null,null,"n.n.","n.n.","n.n.",null,2]
[null,null,null,null,"IOH","Bogenhalbmesser bei neuen Strecken",">/=",300,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]

{"sheet":"Blatt 3 - Verzeichnis Nachweise","index":3,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Verzeichnis der vorgelegten Unterlagen und Nachweise"]
[]
[null,"Lfd. Nr. des Nachweises","Bezeichnung der Unterlage / des Nachweises","Nummer der Unterlage / des Nachweises\n(z.B. Plannummer)","Index bzw. Stand"]